第2号様式（第7条関係）

ブロック塀等の点検表

塀の概要

|  |  |
| --- | --- |
| 所　　在　　地 | 国見町 |
| 地盤からの高さ | メートル | 道路に面する塀の延長 | メートル |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | □コンクリートブロック塀 | □組積造　（レンガ塀、石塀など） | 調査結果 |
| 適　合 | 不適合 |
| 外観調査 | 高　さ | 塀の高さは2.2m以下 | 塀の高さは2.2m以下 | は　い | いいえ |
| 厚　さ | 塀の高さが2m以下の場合、厚さ10㎝以上 | 塀の高さの1/10以上 | は　い | いいえ |
| 塀の高さが2mを超える場合、厚さ15㎝以上 |
| 控　壁 | 塀の高さが1.2mを超える場合、塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上の長さの控壁がある | 塀の長さ4mごとに、塀の厚さの1.5倍以上の長さの控壁がある | は　い | いいえ |
| 基　礎 | コンクリートの基礎がある | コンクリートの基礎がある | は　い | いいえ |
| 健全性 | 1.0㎜以上の亀裂がある | 1.0mm以上の亀裂がある | は　い | いいえ |
| 傾き、ひび割れ、ぐらつきがある | 傾き、ひび割れ、ぐらつきがある | は　い | いいえ |
| ※上記の外観調査で全て「はい」の場合のみ以下の点検項目を回答してください。 |
| 鉄　　　筋 | 塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80㎝以下の間隔で配筋されており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている。 |  | は　い | いいえ |
| 基　礎　の根入れ深さ | 塀の高さが1.2m超の場合のみ基礎の根入れ深さが30㎝以上である。 | 基礎の根入れは20㎝以上である。 | は　い | いいえ |
| 特記事項 | ※その他、危険と思われる状況があれば記入してください。 |
| 評　　　価 | 上記項目のうち、ひとつでも不適合があれば、ブロック塀等の安全対策が必要です。 |